경량기포 그라우팅 장비제원

2019. 01

제일기포이엔지(주)

시공장비	제원	장비사진
1.이동식 수평 SILO	크기 : 8,000(L)*2,400(W)*3,000(H) 무게 : 6,500kg 토출량 : 시멘트 4kg/초(Timer 조절) 소비전력：17KW(22.5HP) 동력전기 : 220V 3φ, 380V 3φ
2.전자동 유압식 기포장비	크기 :1,800(L)*1,400(W)*1,350(H) 무게 : 1.5 ton 출력 : 60HP, 380V 최대토출량 : 20~30㎥/h 최대압송높이：150m~a 최대압송거리 : 1,000m
3.이동식 배치플랜트	최대토출량 : 20~30㎥/h 최대압송높이 : 150M 최대압송거리 : 1,000M 출력 : 50HP/3.5ton diesel engine 중량 : 1.5ton 이송방법 : 유압피스톤방식 크기 : 1,800(L)*1,400(W)*1,350(H)
4.Screw Mixer	용량 : 0.3㎥
5.Hopper	길이 : 3.5M

1. 경량기포 그라우팅 시공장비